{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":303,"n_cols":3,"rows_kept":303,"flags":["formulas_cached_only"]}
["钢种","规格","吨位"]
["1006",5.5,19.693]
["1006",6.5,13.796]
["1008",5.5,6.808]
["1008",6.5,4.723]
["1008",10,9.449]
["1008",12,2.268]
["1008",13,2.312]
["1008",14,2.23]
["1010",8,2.339]
["1010",20,2.269]
["1012",7,4.748]
["1012",9,2.384]
["10B21",6.5,2.238]
["10B21",9,2.084]
["10B21",14,5.886]
["10B21",20,2.23]
["10B21",22,4.317]
["10B21",32,31.994]
["10B21-G",22,2.189]
["15B25",6.5,4.426]
["20Cr",26,2.192]
["20Cr",32,6.124]
["20Cr",34,2.112]
["30MnSi",8,3.52]
["45",6.5,4.773]
["45",8,7.116]
["45",10,1.506]
["45",15,0.928]
["50BV30",8,6.477]
["50BV30",14,2.18]
["50BV30",18,4.288]
["50BV30",24,2.154]
["50BV30",26,4.337]
["50BV30",28,4.22]
["50BV30",34,6.543]
["50BV30",38,0.943]
["51B20",6.5,2.149]
["51B20",11,2.228]
["51B20",16,4.759]
["51B20",22,97.27]
["51B20",24,10.8]
["51B20",26,5.723]
["51B20",28,2.218]
["51B20",30,8.642]
["51B20",32,2.069]
["51B20",34,42.45]
["51B20",36,11.478]
["55SiCr",8,1.96]
["55SiCr",9,5.436]
["55SiCr",13,105.241]
["55SiCr",14,59.439]
["55SiCr",15,72.137]
["55SiCr",16,74.589]
["55SiCr",17,17.315]
["55SiCr",18,94.07]
["55SiCr-S",13,10.1]
["60",5,8.202]
["60",8,9.381]
["60Si2Mn",6.5,1.992]
["60Si2Mn",8,2.075]
["60Si2Mn",10,6.347]
["60Si2Mn",13,12.1]
["65",5,0.626]
["65",5.5,1.199]
["65",6.5,16.36]
["65",12,7.137]
["65",13,2.371]
["65",14,2.332]
["65Mn",5.5,2.363]
["65Mn",6.5,7.63]
["65Mn",8,5.94]
["65Mn",10,4.662]
["65Mn-H",6.5,2.335]
["70",5.5,39.884]
["70",6.5,90.445]
["70",8,2.359]
["80",5.5,19.317]
["80",6.5,0.639]
["80",7,2.391]
["80",8,3.645]
["80",10,4.558]
["80",11,2.103]
["80J",5.5,2.283]
["C70DA",5.5,7.572]
["C72DA",5.5,14.794]
["C72DAJ",5.5,14.665]
["C82DA",5,5.537]
["C82DA",5.5,22.937]
["C82DA",6.5,2.21]
["C82DA",8,2.349]
["C82DA-1",5.5,1.996]
["C82DADY",5.5,6.991]
["C82DADY",6.5,6.675]
["C82DAJ",5.5,6.893]
["C82DA-Z",6.5,2.659]
["C84DA",5.5,4.583]
["EM12K",5.5,3.436]
["ER70S-3",5.5,2.232]
["ER70S-6",5.5,28.25]
["ER70S-6",6.5,29.494]
["ER70S-6E",5.5,2.322]
["G4Si1",5.5,2.276]
["H08A",5.5,6.754]
["H08A",6.5,32.84]
["H08C-D",6.5,70.158]
["H08CrMoVA",5.5,101.758]
["H08Mn2SiA",5.5,15.216]
["H10Mn2",6.5,5.117]
["ML08Al",6.5,10.551]
["ML08Al",8,2.258]
["ML08Al",12,17.876]
["ML08Al",14,8.952]
["ML08Al",16,9.08]
["ML08Al",18,22.515]
["ML08Al",20,21.887]
["ML08Al",22,20.078]
["ML08Al",24,46.996]
["ML08Al",28,13.195]
["ML08Al",30,4.408]
["ML08Al",32,2.26]
["ML40Cr",12,6.8]
["ML40Cr",16,8.976]
["ML40Cr",18,6.57]
["ML40Cr",20,2.245]
["ML40Cr",22,2.223]
["ML40Cr",24,5.515]
["ML40Cr",26,4.361]
["ML40Cr",28,8.814]
["ML40Cr",30,2.192]
["ML40Cr",34,1.28]
["MnB120H",6.5,2.081]
["MnB120H",11,2.01]
["PS82B",9,2.357]
["Q195",6.5,9.486]
["Q195",8,3.193]
["Q195",10,6.793]
["Q195",13,1.266]
["Q195",14,5.841]
["Q195",20,3.629]
["Q195",22,2.279]
["Q195",24,7.81]
["Q195",26,8.908]
["Q195",28,10.373]
["Q355GNHC",12,23.074]
["S20C-D",28,12.259]
["S45C",28,2.139]
["SAE1006",5.5,1.23]
["SAE1010",14,3.299]
["SAE1010",22,1.444]
["SAE1012Cr",11,2.316]
["SAE1018",16,2.258]
["SCM415H",10,31.335]
["SCM415H",11,4.054]
["SCM415H",13,1.771]
["SCM415H",24,1.915]
["SCM435",5.5,10.309]
["SCM435",6.5,5.071]
["SCM435",8,2.02]
["SCM435",10,2.102]
["SCM435",11,1.889]
["SCM435",14,20.22]
["SCM435",15,10.347]
["SCM435",22,1.961]
["SCM435",24,1.957]
["SCM435",28,1.38]
["SCM435",30,9.795]
["SCM435",34,1.744]
["SCM435",36,1.888]
["SCM440",22,4.001]
["SCM440",32,5.748]
["SCM440",34,1.939]
["SCr440",16,1.786]
["SCr440",18,21.261]
["SG35K",22,2.207]
["SGLX72ACr",5.5,22.681]
["SGLX72A-E",5.5,2.347]
["SGLX82AHCDY",5.5,2.299]
["SGLX82AL",5.5,2.322]
["SGLX87A",5.5,8.85]
["SGLX87A",6.5,19.072]
["SGLX87A",8,9.298]
["SGLX87A",10,103.779]
["SGLX92A",5.5,33.893]
["SGLX92A",6.5,11.369]
["SGM",6.5,2.364]
["SJ-60",5.5,2.349]
["SJA21",5.5,4.675]
["SJA89",5.5,6.736]
["SJ-ER55-B2",5.5,2.336]
["SWEH14",5.5,3.304]
["SWRCH10A",5.5,13.908]
["SWRCH10A",6.5,1.827]
["SWRCH10A",8,3.025]
["SWRCH10A",9,2.22]
["SWRCH10A",10,4.26]
["SWRCH10A",12,4.625]
["SWRCH10A",14,2.026]
["SWRCH10A",16,2.231]
["SWRCH10A",22,2.261]
["SWRCH10A",26,1.978]
["SWRCH10A",30,5.64]
["SWRCH10A",32,2.024]
["SWRCH10A",34,4.351]
["SWRCH10A",36,4.614]
["SWRCH10A",38,121.446]
["SWRCH10A-D",30,1.242]
["SWRCH15A",12,2.082]
["SWRCH15A",13,2.227]
["SWRCH15A",16,2.284]
["SWRCH15A",30,10.5]
["SWRCH15A",34,2.075]
["SWRCH18A",5.5,3.024]
["SWRCH18A",7,2.006]
["SWRCH18A",28,2.02]
["SWRCH18A",30,2.072]
["SWRCH18A",32,6.221]
["SWRCH18A-D",36,1.366]
["SWRCH18A-G",28,2.155]
["SWRCH22A",8,2.377]
["SWRCH22A",10,4.678]
["SWRCH22A",24,2.141]
["SWRCH22A",30,4.45]
["SWRCH22A-G",22,43.108]
["SWRCH30K",20,2.233]
["SWRCH30K",28,2.202]
["SWRCH35K",6.5,4.546]
["SWRCH35K",8,9.579]
["SWRCH35K",10,4.492]
["SWRCH35K",12,2.274]
["SWRCH35K",14,4.458]
["SWRCH35K",16,15.681]
["SWRCH35K",18,2.075]
["SWRCH35K",20,19.32]
["SWRCH35K",22,4.446]
["SWRCH35K",24,2.24]
["SWRCH35K",26,16.785]
["SWRCH35K",27,1.937]
["SWRCH35K",30,4.406]
["SWRCH35K",32,4.4]
["SWRCH35K",38,4.124]
["SWRCH35K-D",14,8.574]
["SWRCH35K-M",14,2.323]
["SWRCH45FS",24,3.677]
["SWRCH45FS",26,1.947]
["SWRCH45K",8,4.037]
["SWRCH45K",14,2.269]
["SWRCH45K",20,4.465]
["SWRCH45K",22,5.935]
["SWRCH45K",24,2.219]
["SWRCH45K",26,1.509]
["SWRCH45K",34,4.28]
["SWRCH45K",36,1.989]
["SWRH42A",5.5,2.054]
["SWRH52B",5.5,2.051]
["SWRH57B",6.5,2.345]
["SWRH62A",5.5,5.728]
["SWRH62AB-JW",5,17.762]
["SWRH67A",5.5,3.194]
["SWRH67B",6.5,8.165]
["SWRH72A",5.5,32.476]
["SWRH72A",8,2.332]
["SWRH72A",9,2.311]
["SWRH72A",10,2.362]
["SWRH72ADY",5.5,7.052]
["SWRH72ADY",6.5,7.066]
["SWRH72B",5.5,1.712]
["SWRH72B",7,3.05]
["SWRH72B",8,1.647]
["SWRH72B",9,4.72]
["SWRH72B",12,1.172]
["SWRH72BCr-1",9,3.707]
["SWRH77A",5.5,3.401]
["SWRH77B",5.5,4.711]
["SWRH77B",11,0.928]
["SWRH77B",12,2.347]
["SWRH77B",12.5,11.797]
["SWRH77B",13,1.433]
["SWRH77B-T",12.5,2.386]
["SWRH82A",5.5,4.459]
["SWRH82B",6.5,4.648]
["SWRH82B",7,2.338]
["SWRH82B",8,2.823]
["SWRH82B",9,16.374]
["SWRH82B",10,4.68]
["SWRH82B",11,32.189]
["SWRH82B",12.5,88.98]
["SWRH82B",13,67.751]
["SWRH87B",14,2.269]
["SWRS82BCr",12,4.015]
["SWRS82B-KL",6.5,6.403]
["SWRS87MnSi",14,25.255]
["SWRS87MnSi-T",14,2.298]
["SWRS87Mn-T",6.5,9.943]
["SWRS92B-T",14,31.882]
["SWRS92Si-TP",14,5.68]
["SWRS96Si-TP",13,4.403]
["SWRS96Si-TP",14,151.618]
["SZB52BE",5.5,2.325]
["TH82B",12.5,4.248]
["ZB72NbV",5.5,6.958]
["号钢头尾料","不分钢种规格"]
["低碳头尾料","不分钢种规格"]